
***C Comenta***

***En los pasillos de la facu se comenta…***

**

*¿Esperaban que cambiemos algo?*

Cátedra de Sistemas Operativos

Trabajo práctico Cuatrimestral

-1C2024 -  
Versión 1.1

# 

# **Índice**

[**Índice 2**](#_k9tzvn87tamw)

[**Historial de Cambios 4**](#_dsxc2tdkk6zh)

[**Objetivos del Trabajo Práctico 5**](#_n4ove05cykmq)

[Características 5](#_2et92p0)

[Evaluación del Trabajo Práctico 5](#_tyjcwt)

[Deployment y Testing del Trabajo Práctico 6](#_3dy6vkm)

[Aclaraciones 6](#_1t3h5sf)

[**Definición del Trabajo Práctico 7**](#_yl3mpuavs41m)

[¿Qué es el trabajo práctico y cómo empezamos? 7](#_nm1zk6pu7e78)

[Arquitectura del sistema 8](#_srt0ekjc1b9g)

[Distribución Recomendada 8](#_l2af2wxlne96)

[Aclaración Importante 8](#_dudis5lqlskl)

[**Módulo: Kernel 9**](#_o8m6l2ltujdd)

[Lineamiento e Implementación 9](#_lzk8xp2bbug6)

[Diagrama de estados 9](#_ta7htg1j6jba)

[PCB 10](#_whpsxwhlql8)

[Planificador de Largo Plazo 10](#_mb86ug1p29w4)

[Creación de Procesos 10](#_cetbpcw9maei)

[Eliminación de Procesos 10](#_o8n8x4hzefj8)

[Planificador de Corto Plazo 10](#_pqunknxp349w)

[Manejo de Recursos 11](#_o4dclr11f6x2)

[Manejo de Interfaces de I/O 11](#_k0s8gmrdihuh)

[Funciones por consola 12](#_xovsb05cxhs7)

[Logs mínimos y obligatorios 12](#_wtrnfaumeh5x)

[Archivo de configuración 13](#_8blx0li6lhj8)

[Ejemplo de Archivo de Configuración 13](#_ftdrfe8s5wfa)

[**Módulo: CPU 14**](#_9gka9am6gjnc)

[Lineamiento e Implementación 14](#_v4jf0bpye8l4)

[Registros de la CPU 14](#_g8wwscbuoevu)

[Ciclo de Instrucción 15](#_tsl81dts8f7)

[Fetch 15](#_q2snlo6kh4e9)

[Decode 15](#_yfhgnt7nldb)

[Ejemplos de instrucciones a interpretar 15](#_i8zdk7fpdqzg)

[Execute 16](#_50gn0focliar)

[Check Interrupt 17](#_gsly4ku06e76)

[MMU 17](#_q1twu0jdsrm)

[TLB 18](#_mjhm7p2tmqzd)

[Logs mínimos y obligatorios 18](#_enmwtz2ah0ht)

[Archivo de configuración 19](#_ycgub58q24ux)

[Ejemplo de Archivo de Configuración 19](#_rk43bzyh95wq)

[**Módulo: Memoria 20**](#_n20gkkqqzgu4)

[Lineamiento e Implementación 20](#_uti9fxz31juu)

[Memoria de Instrucciones 20](#_8fe1iyjh7574)

[Esquema de memoria 20](#_ozn8e0v1kirn)

[Estructuras 20](#_rke43shu1asg)

[Comunicación con Kernel, CPU e Interfaces de I/O 20](#_gy304mx5ydi8)

[Creación de proceso 20](#_d3ip3g8u4i1s)

[Finalización de proceso 20](#_5ivvpfd5t6rd)

[Acceso a tabla de páginas 21](#_v9rroe46r9qz)

[Ajustar tamaño de un proceso 21](#_tfqn49hcwh8v)

[Ampliación de un proceso 21](#_56vz3mpqfjp6)

[Reducción de un proceso 21](#_sqn97oig1urf)

[Acceso a espacio de usuario 21](#_sikwvua1vlha)

[Logs mínimos y obligatorios 21](#_xgbc8rcw891t)

[Archivo de configuración 22](#_6jy02lt9hlna)

[Ejemplo de Archivo de Configuración 22](#_g8kme0i7nnjl)

[**Módulo: Interfaz de I/O 23**](#_i32ochhuqa4a)

[Lineamiento e Implementación 23](#_5e2oxubkcp8d)

[Interfaces Genéricas 23](#_dgd4lrywhjmz)

[Interfaces STDIN 23](#_88ltxsput4x0)

[Interfaces STDOUT 24](#_k7a2zh5l0dfw)

[Interfaces DialFS 24](#_qf51honggfmf)

[Sistema de archivo DialFS 24](#_gv4s0d2s9jht)

[Creación de archivos 25](#_sx0im7wno40c)

[Compactación 25](#_svxwh6wcubiu)

[Logs mínimos y obligatorios 25](#_f8thob78yrsi)

[Archivo de configuración 26](#_yergb6xljqyb)

[Ejemplo de Archivo de Configuración 26](#_a88bi1y4wjm3)

[**Descripción de las entregas 27**](#_avq2cmvppggx)

[Check de Control Obligatorio 1: Conexión inicial 27](#_9vyywhatg0r2)

[Check de Control Obligatorio 2: Planificación CP y Operaciones aritméticas 27](#_1opuj5n)

[Check de Control Obligatorio 3: Memoria e interfaces de memoria 27](#_1302m92)

[Entregas Finales 28](#_haapch)

# Historial de Cambios

*v1.0 (30/03/2024) Release inicial del trabajo práctico*

*v1.1 (18/04/2024)*

* *Agregada aclaración sobre manejo de interfaces I/O en Kernel*
* *Agregada nota al pie sobre connotación teórica de la instrucción RESIZE*
* *Agregados detalles sobre la implementación de Compactación (DialFS)*

# **Objetivos del Trabajo Práctico**

Mediante la realización de este trabajo se espera que el alumno:

* Adquiera conceptos prácticos del uso de las distintas herramientas de programación e interfaces (APIs) que brindan los sistemas operativos.
* Entienda aspectos del diseño de un sistema operativo.
* Afirme diversos conceptos teóricos de la materia mediante la implementación práctica de algunos de ellos.
* Se familiarice con técnicas de programación de sistemas, como el empleo de makefiles, archivos de configuración y archivos de log.
* Conozca con grado de detalle la operatoria de Linux mediante la utilización de un lenguaje de programación de relativamente bajo nivel como C.

## Características

* Modalidad: grupal (5 integrantes ± 0) y obligatorio
* Fecha de comienzo: 30/03/2024
* Fecha de primera entrega: 13/07/2024
* Fecha de segunda entrega: 27/07/2024
* Fecha de tercera entrega: 03/08/2024
* Lugar de corrección: Laboratorio de Sistemas - Medrano.

## **Evaluación del Trabajo Práctico**

El trabajo práctico consta de una evaluación en 2 etapas.

La primera etapa consistirá en las pruebas de los programas desarrollados en el laboratorio. Las pruebas del trabajo práctico se subirán oportunamente y con suficiente tiempo para que los alumnos puedan evaluarlas con antelación. Queda aclarado que para que un trabajo práctico sea considerado evaluable, el mismo debe proporcionar registros de su funcionamiento de la forma más clara posible.

La segunda etapa se dará en caso de aprobada la primera y constará de un coloquio, con el objetivo de afianzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del trabajo práctico y terminar de definir la nota de cada uno de los integrantes del grupo, por lo que se recomienda que la carga de trabajo se distribuya de la manera más equitativa posible.

Cabe aclarar que el trabajo equitativo no asegura la aprobación de la totalidad de los integrantes, sino que cada uno tendrá que defender y explicar tanto teórica como prácticamente lo desarrollado y aprendido a lo largo de la cursada.

La defensa del trabajo práctico (o coloquio) consta de la relación de lo visto durante la teoría con lo implementado. De esta manera, una implementación que contradiga lo visto en clase o lo escrito en el documento *es motivo de desaprobación del trabajo práctico*. Esta etapa al ser la conclusión del todo el trabajo realizado durante el cuatrimestre *no es recuperable*.

## **Deployment y Testing del Trabajo Práctico**

Al tratarse de una plataforma distribuida, los procesos involucrados podrán ser ejecutados en diversas computadoras. La cantidad de computadoras involucradas y la distribución de los diversos procesos en estas será definida en cada uno de los tests de la evaluación y es posible cambiar la misma en el momento de la evaluación. Es responsabilidad del grupo automatizar el despliegue de los diversos procesos con sus correspondientes archivos de configuración para cada uno de los diversos tests a evaluar.

Todo esto estará detallado en el documento de pruebas que se publicará cercano a la fecha de Entrega Final. Archivos y programas de ejemplo se pueden encontrar en el repositorio de la cátedra.

Finalmente, es mandatoria la lectura y entendimiento de las [Normas del Trabajo Práctico](https://docs.utnso.com.ar/primeros-pasos/normas-tp) donde se especifican todos los lineamientos de cómo se desarrollará la materia durante el cuatrimestre.

## **Aclaraciones**

Debido al fin académico del trabajo práctico, los conceptos reflejados son, en general, versiones simplificadas o alteradas de los componentes reales de hardware y de sistemas operativos vistos en las clases, a fin de resaltar aspectos de diseño o simplificar su implementación.

Invitamos a los alumnos a leer las notas y comentarios al respecto que haya en el enunciado, reflexionar y discutir con sus compañeros, ayudantes y docentes al respecto.

# **Definición del Trabajo Práctico**

Esta sección se compone de una introducción y definición de carácter global sobre el trabajo práctico. Posteriormente se explicarán por separado cada uno de los distintos módulos que lo componen, pudiéndose encontrar los siguientes títulos:

* Lineamiento e Implementación: Todos los títulos que contengan este nombre representarán la definición de lo que deberá realizar el módulo y cómo deberá ser implementado. La no inclusión de alguno de los puntos especificados en este título puede conllevar a la desaprobación del trabajo práctico.
* Archivos de Configuración: En este punto se da un archivo modelo y que es lo mínimo que se pretende que se pueda parametrizar en el proceso de forma simple. En caso de que el grupo requiera de algún parámetro extra, podrá agregarlo.

Cabe destacar que en ciertos puntos de este enunciado se explicarán exactamente cómo deben ser las funcionalidades a desarrollar, mientras que en otros no se definirá específicamente, quedando su implementación a decisión y definición del equipo. Se recomienda en estos casos siempre consultar en el [foro de github](https://github.com/sisoputnfrba/foro).

## **¿Qué es el trabajo práctico y cómo empezamos?**

El objetivo del trabajo práctico consiste en desarrollar una solución que permita la simulación de un sistema distribuido, donde los grupos tendrán que planificar procesos, resolver peticiones al sistema y administrar de manera adecuada una memoria y un sistema de archivos bajo los esquemas explicados en sus correspondientes módulos.

Para el desarrollo del mismo se decidió la creación de un sistema bajo la metodología Iterativa Incremental donde se solicitarán en una primera instancia la implementación de ciertos módulos para luego poder realizar una integración total con los restantes.

Recomendamos seguir el lineamiento de los distintos puntos de control que se detallan al final de este documento para su desarrollo. Estos puntos están planificados y estructurados para que sean desarrollados a medida y en paralelo a los contenidos que se ven en la parte teórica de la materia. *Cabe aclarar que esto es un lineamiento propuesto por la cátedra y no implica impedimento alguno para el alumno de realizar el desarrollo en otro orden diferente al especificado.*

## **Arquitectura del sistema**

## Distribución Recomendada

Estimamos que a lo largo del cuatrimestre la carga de trabajo para cada módulo será la siguiente:

* Kernel: **35%**
* CPU: **15%**
* Memoria: **20%**
* Interfaces de I/O: **30%**

Dado que se contempla que los conocimientos se adquieran a lo largo de la cursada, se recomienda que el trabajo práctico se realice siguiendo un esquema iterativo incremental, por lo que por ejemplo la memoria no necesariamente tendrá avances hasta pasado el primer parcial.

### Aclaración Importante

*Será condición necesaria de aprobación demostrar conocimiento teórico y de trabajo en alguno de los módulos principales (****Kernel,******Memoria o Interfaces de I/O****)*.

*Desarrollar únicamente temas de conectividad, serialización, sincronización y/o el módulo CPU es insuficiente para poder entender y aprender los distintos conceptos de la materia*. *Dicho caso será un motivo de desaprobación directa*.

Cada módulo contará con un listado de **logs mínimos y obligatorios**, pudiendo ser extendidos por necesidad del grupo en un archivo aparte.

De no cumplir con los logs mínimos, el trabajo práctico *no se considera apto para ser evaluado* y por consecuencia se considera *desaprobado*.

# Módulo: Kernel

El módulo **Kernel,** en el contexto de nuestro trabajo práctico, será el encargado de gestionar la ejecución de los diferentes procesos que se generen por medio de su consola interactiva.

## Lineamiento e Implementación

El módulo Kernel será el encargado de iniciar los procesos del sistema, para ello contará con una consola interactiva la cual permitirá las siguientes operaciones:

* Ejecutar Script de Operaciones
* Iniciar proceso
* Finalizar proceso
* Iniciar planificación
* Detener planificación
* Listar procesos por estado

Además de las operaciones de la consola interactiva, el Kernel será el encargado de gestionar las peticiones contra la Memoria y las interfaces de I/O (conectadas dinámicamente), por lo que deberá implementarse siguiendo una estrategia multihilo que permita la concurrencia de varias solicitudes desde o hacia diferentes módulos.

Sumado a esto, el Kernel se encargará de planificar la ejecución de los procesos del sistema en el módulo CPU a través de dos conexiones con el mismo: una de *dispatch* y otra de *interrupt*.

## Diagrama de estados

El kernel utilizará un diagrama de 5 estados para la planificación de los procesos. Dentro del estado BLOCK, se tendrán **múltiples colas**, las cuales pueden ser correspondientes a operaciones de I/O, teniendo una por cada interfaz de I/O conectada y correspondientes a los recursos que administra el Kernel, teniendo una por cada recurso.



## PCB

El PCB será la estructura base que utilizaremos dentro del Kernel para administrar los procesos. El mismo deberá contener como mínimo los datos definidos a continuación, que representan la información administrativa necesaria y el *Contexto de Ejecución* del proceso que se deberá enviar a la CPU a través de la conexión de *dispatch* al momento de poner a ejecutar un proceso, *pudiéndose extender esta estructura con más datos que requiera el grupo*.

* **PID**: Identificador del proceso (deberá ser un número entero, único en todo el sistema).
* **Program Counter**: Número de la próxima instrucción a ejecutar.
* **Quantum:** Unidad de tiempo utilizada por el algoritmo de planificación VRR.
* **Registros de la CPU**: Estructura que contendrá los valores de los *registros de uso general* de la CPU.

## Planificador de Largo Plazo

El Kernel será el encargado de gestionar las peticiones a la memoria para la creación y eliminación de procesos. A continuación se detalla el comportamiento ante cada solicitud.

### Creación de Procesos

Ante la solicitud de la consola de crear un nuevo proceso el Kernel deberá informarle a la memoria que debe crear un proceso cuyas operaciones corresponderán al archivo de pseudocódigo pasado por parámetro, todos los procesos iniciarán sin espacio reservado en memoria, por lo que solamente tendrán una tabla de páginas vacía.

En caso de que el grado de multiprogramación lo permita, los procesos creados podrán pasar de la cola de NEW a la cola de READY, caso contrario, se quedarán a la espera de que finalicen procesos que se encuentran en ejecución.

### Eliminación de Procesos

Ante la llegada de un proceso al estado de EXIT (ya sea por solicitud de la CPU, por un error, o por ejecución desde la consola del Kernel), el Kernel deberá solicitar a la memoria que libere todas las estructuras asociadas al proceso y marque como libre todo el espacio que este ocupaba.

En caso de que el proceso se encuentre ejecutando en CPU, se deberá enviar una señal de interrupción a través de la conexión de *interrupt* con el mismo y aguardar a que éste retorne el *Contexto de Ejecución* antes de iniciar la liberación de recursos.

Al eliminar un proceso se deberá habilitar 1 espacio en el grado de multiprogramación, para que en caso de haber procesos encolados en NEW, el primero de estos pase a READY.

## Planificador de Corto Plazo

Los procesos que estén en estado **READY** serán planificados mediante uno de los siguientes algoritmos:

* **FIFO**
* **Round Robin**
* **Virtual Round Robin**

Una vez seleccionado el siguiente proceso a ejecutar, se lo transicionará al estado **EXEC** y se enviará su *Contexto de Ejecución* al CPU a través del puerto de *dispatch,* quedando a la espera de recibir dicho contexto actualizado después de la ejecución, junto con un *motivo de desalojo* por el cual fue desplazado a manejar.

En caso que el algoritmo requiera desalojar al proceso en ejecución, se enviará una interrupción a través de la conexión de *interrupt* para forzar el desalojo del mismo.

Al recibir el *Contexto de Ejecución* del proceso en ejecución, en caso de que el *motivo de desalojo* implique replanificar se seleccionará el siguiente proceso a ejecutar según indique el algoritmo. Durante este período la CPU se quedará esperando el nuevo contexto.

## Manejo de Recursos

Los recursos del sistema vendrán indicados por medio del archivo de configuración, donde se encontrarán 2 variables con la información inicial de los mismos:

* La primera llamada RECURSOS, la cual listará los nombres de los recursos disponibles en el sistema.
* La segunda llamada INSTANCIAS\_RECURSOS será la cantidad de instancias de cada recurso del sistema, y estarán ordenadas de acuerdo a la lista anterior (ver ejemplo)

A la hora de recibir de la CPU un *Contexto de Ejecución* desalojado por WAIT, el Kernel deberá verificar primero que exista el recurso solicitado y en caso de que exista restarle 1 a la cantidad de instancias del mismo. En caso de que el número sea estrictamente menor a 0, el proceso que realizó WAIT se bloqueará en la cola de bloqueados correspondiente al recurso.

A la hora de recibir de la CPU un *Contexto de Ejecución* desalojado por SIGNAL, el Kernel deberá verificar primero que exista el recurso solicitado, luego sumarle 1 a la cantidad de instancias del mismo. En caso de que corresponda, desbloquea al primer proceso de la cola de bloqueados de ese recurso. Una vez hecho esto, se devuelve la ejecución al proceso que peticiona el SIGNAL.

Para las operaciones de WAIT y SIGNAL donde no se cumpla que el recurso exista, se deberá enviar el proceso a EXIT.

## Manejo de Interfaces de I/O

Todas las interfaces de I/O tendrán un único nombre que las identificará en el sistema, este nombre deberá ser consultado al momento de que una Interfaz se conecte al kernel. Como este nombré será único se utilizará en los programas para identificar a la Interfaz.

Al recibir una petición de I/O de parte de la CPU primero se deberá validar que exista y esté conectada la interfaz solicitada, en caso contrario, se deberá enviar el proceso a EXIT.

En caso de que la interfaz exista y esté conectada, se deberá validar que la interfaz admite la operación solicitada, en caso de que no sea así, se deberá enviar el proceso a EXIT.

De cumplirse todos los requisitos anteriores, el Kernel deberá solicitar la operación al dispositivo correspondiente y enviar el proceso a BLOCKED. Una vez la operación finalice, el Kernel recibirá una notificación y desbloqueará dicho proceso para que esté listo para continuar con su ejecución cuando le toque según el algoritmo.

Toda interfaz de I/O puede conectarse y desconectarse en tiempo de ejecución.

## Funciones por consola

El Kernel dispondrá de una consola donde se permitirá la ejecución de los diferentes comandos que se especifican a continuación:

* Ejecutar Script de Comandos: Se encargará de abrir un archivo de comandos que se encontrará en la máquina donde corra el Kernel, el mismo contendrá una secuencia de comandos y se los deberá ejecutar uno a uno hasta finalizar el archivo.

Nomenclatura: **EJECUTAR\_SCRIPT [PATH]**

* Iniciar proceso: Se encargará de iniciar un nuevo proceso cuyas instrucciones a ejecutar se encontrarán en el archivo <path> dentro del file system de la máquina donde corra la Memoria. Este mensaje se encargará de la creación del proceso (PCB) en estado NEW.  
  Nomenclatura: **INICIAR\_PROCESO [PATH]**
* Finalizar proceso: Se encargará de finalizar un proceso que se encuentre dentro del sistema. Este mensaje se encargará de realizar las mismas operaciones como si el proceso llegara a EXIT por sus caminos habituales (deberá liberar recursos, archivos y memoria).  
  Nomenclatura: **FINALIZAR\_PROCESO [PID]**
* Detener planificación: Este mensaje se encargará de pausar la planificación de corto y largo plazo. El proceso que se encuentra en ejecución ***NO*** es desalojado, pero una vez que salga de EXEC se va a pausar el manejo de su motivo de desalojo. De la misma forma, los procesos bloqueados van a pausar su transición a la cola de Ready.  
  Nomenclatura: **DETENER\_PLANIFICACION**
* Iniciar planificación: Este mensaje se encargará de retomar (en caso que se encuentre pausada) la planificación de corto y largo plazo. En caso que la planificación no se encuentre pausada, se debe ignorar el mensaje.  
  Nomenclatura: **INICIAR\_PLANIFICACION**
* Modificar el grado de multiprogramación del módulo: Se cambiará el grado de multiprogramación del sistema reemplazandolo por el valor indicado.  
  Nomenclatura: **MULTIPROGRAMACION [VALOR]**
* Listar procesos por estado: Se encargará de mostrar por consola el listado de los estados con los procesos que se encuentran dentro de cada uno de ellos.  
  Nomenclatura: **PROCESO\_ESTADO**

Se debe tener en cuenta que frente a un fallo en la escritura de un comando en consola el sistema debe permanecer estable sin reacción alguna.

En caso de que se tengan más procesos ejecutando que lo que permite el grado de multiprogramación, no se tomarán acciones sobre los mismos y se esperará su finalización normal.

## Logs mínimos y obligatorios

**Creación de Proceso**: “Se crea el proceso <PID> en NEW”

**Fin de Proceso**: “Finaliza el proceso <PID> - Motivo: <SUCCESS / INVALID\_RESOURCE / INVALID\_WRITE>”

**Cambio de Estado**: “PID: <PID> - Estado Anterior: <ESTADO\_ANTERIOR> - Estado Actual: <ESTADO\_ACTUAL>”

**Motivo de Bloqueo**: “PID: <PID> - Bloqueado por: <INTERFAZ / NOMBRE\_RECURSO>”

**Fin de Quantum**: “PID: <PID> - Desalojado por fin de Quantum”

**Ingreso a Ready**: “Cola Ready <COLA>: [<LISTA DE PIDS>]”

## Archivo de configuración

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PUERTO\_ESCUCHA | Numérico | Puerto en el cual se escucharán las conexiones a este módulo. |
| IP\_MEMORIA | String | IP a la cual se deberá conectar con la Memoria |
| PUERTO\_MEMORIA | Numérico | Puerto al cual se deberá conectar con la Memoria |
| IP\_CPU | String | IP a la cual se deberá conectar con la CPU |
| PUERTO\_CPU\_DISPATCH | Numérico | Puerto de *dispatch* al cual se deberá conectar con la CPU |
| PUERTO\_CPU\_INTERRUPT | Numérico | Puerto de *interrupt* al cual se deberá conectar con la CPU |
| ALGORITMO\_PLANIFICACION | String | Define el algoritmo de planificación de corto plazo. (FIFO / RR / VRR) |
| QUANTUM | Numérico | Tiempo en milisegundos del quantum para utilizar bajo el algoritmo RR o VRR |
| RECURSOS | Lista | Lista ordenada de los nombres de los recursos compartidos del sistema |
| INSTANCIAS\_RECURSOS | Lista | Lista ordenada de la cantidad de unidades por recurso |
| GRADO\_MULTIPROGRAMACION | Numérico | Grado de multiprogramación del módulo |

### Ejemplo de Archivo de Configuración

PUERTO\_ESCUCHA=8003

IP\_MEMORIA=127.0.0.1

PUERTO\_MEMORIA=8002

IP\_CPU=127.0.0.1

PUERTO\_CPU\_DISPATCH=8006

PUERTO\_CPU\_INTERRUPT=8007

ALGORITMO\_PLANIFICACION=VRR

QUANTUM=2000

RECURSOS=[RA,RB,RC]

INSTANCIAS\_RECURSOS=[1,2,1]

GRADO\_MULTIPROGRAMACION=10

# 

# Módulo: CPU

El módulo CPU en nuestro contexto de TP lo que va a hacer es simular los pasos del ciclo de instrucción de una CPU real, de una forma mucho más simplificada.

## Lineamiento e Implementación

El módulo **CPU** es el encargado de interpretar y ejecutar las instrucciones de los *Contextos de Ejecución* recibidos por parte del **Kernel**. Para ello, ejecutará un ciclo de instrucción simplificado que cuenta con los pasos: Fetch, Decode, Execute y Check Interrupt.

A la hora de ejecutar instrucciones que lo requieran, sea para interactuar directamente con la Memoria o relacionadas a alguna interfaz de I/O que interactúe con Memoria, tendrá que traducir las *direcciones lógicas* (propias del proceso) a *direcciones físicas* (propias de la memoria). Para ello simulará la existencia de una MMU.

Durante el transcurso de la ejecución de un proceso, se irá actualizando su **Contexto de Ejecución,** que luego será devuelto al **Kernel** bajo los siguientes escenarios: finalización del mismo (instrucción **EXIT o ante un error**), solicitar una llamada al Kernel, o deber ser desalojado (**interrupción**).

### Registros de la CPU

En la implementación de nuestra CPU, vamos a utilizar una serie de registros para poder modelar la operatoria de una CPU real, es decir, vamos a contar con registros similares a los vistos en Arquitectura de Computadores y algunos registros creados por nosotros mismos a fin de poder facilitar las pruebas.

En la siguiente tabla está el detalle de los registros que deberá tener nuestra CPU, es decir, estará detallado el tamaño del mismo y que tipo de dato se recomienda para su implementación:

| Registro | Tamaño | Tipo de Dato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| PC | 4 bytes | uint32\_t | Program Counter, indica la próxima instrucción a ejecutar |
| AX | 1 byte | uint8\_t | Registro Numérico de propósito general |
| BX | 1 byte | uint8\_t | Registro Numérico de propósito general |
| CX | 1 byte | uint8\_t | Registro Numérico de propósito general |
| DX | 1 byte | uint8\_t | Registro Numérico de propósito general |
| EAX | 4 bytes | uint32\_t | Registro Numérico de propósito general |
| EBX | 4 bytes | uint32\_t | Registro Numérico de propósito general |
| ECX | 4 bytes | uint32\_t | Registro Numérico de propósito general |
| EDX | 4 bytes | uint32\_t | Registro Numérico de propósito general |
| SI | 4 bytes | uint32\_t | Contiene la dirección lógica de memoria de origen desde donde se va a copiar un string. |
| DI | 4 bytes | uint32\_t | Contiene la dirección lógica de memoria de destino a donde se va a copiar un string. |

## Ciclo de Instrucción

### Fetch

La primera etapa del ciclo consiste en buscar la próxima instrucción a ejecutar. En este trabajo práctico cada instrucción deberá ser pedida al módulo Memoria utilizando el *Program Counter* (también llamado *Instruction Pointer*) que representa el número de instrucción a buscar relativo al proceso en ejecución. Al finalizar el ciclo, este último deberá ser actualizado (sumarle 1) si corresponde.

### Decode

Esta etapa consiste en interpretar qué instrucción es la que se va a ejecutar y si la misma requiere de una traducción de dirección lógica a dirección física.

### Ejemplos de instrucciones a interpretar

**El siguiente ejemplo es solo de las instrucciones, no representa un programa funcional.**

| 1 2 3 4 5 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 | SET AX 1  SET BX 1  SET PC 5 SUM AX BX  SUB AX BX MOV\_IN EDX ECX MOV\_OUT EDX ECX  RESIZE 128  JNZ AX 4  COPY\_STRING 8  IO\_GEN\_SLEEP Int1 10  IO\_STDIN\_READ Int2 EAX AX  IO\_STDOUT\_WRITE Int3 BX EAX  IO\_FS\_CREATE Int4 notas.txt  IO\_FS\_DELETE Int4 notas.txt  IO\_FS\_TRUNCATE Int4 notas.txt ECX  IO\_FS\_WRITE Int4 notas.txt AX ECX EDX  IO\_FS\_READ Int4 notas.txt BX ECX EDX  WAIT RECURSO\_1  SIGNAL RECURSO\_1  EXIT |
| --- | --- |

Las instrucciones detalladas previamente son a modo de ejemplo, su ejecución no necesariamente sigue alguna lógica ni funcionamiento correcto. Al momento de realizar las pruebas, ninguna instrucción contendrá errores sintácticos ni semánticos.

### Execute

En este paso se deberá ejecutar lo correspondiente a cada instrucción:

* **SET** (Registro, Valor)**:** Asigna al registro el valor pasado como parámetro.
* **MOV\_IN** (Registro Datos, Registro Dirección): Lee el valor de memoria correspondiente a la Dirección Lógica que se encuentra en el Registro Dirección y lo almacena en el Registro Datos.
* **MOV\_OUT** (Registro Dirección, Registro Datos)**:** Lee el valor del Registro Datos y lo escribe en la dirección física de memoria obtenida a partir de la Dirección Lógica almacenada en el Registro Dirección.
* **SUM** (Registro Destino, Registro Origen): Suma al Registro Destino el Registro Origen y deja el resultado en el Registro Destino.
* **SUB** (Registro Destino, Registro Origen): Resta al Registro Destino el Registro Origen y deja el resultado en el Registro Destino.
* **JNZ** (Registro, Instrucción): Si el valor del registro es distinto de cero, actualiza el *program counter* al número de instrucción pasada por parámetro.
* **RESIZE** (Tamaño): Solicitará a la Memoria ajustar el tamaño del proceso al *tamaño* pasado por parámetro. En caso de que la respuesta de la memoria sea *Out of Memory*, se deberá devolver el **contexto de ejecución** al Kernel informando de esta situación.[[1]](#footnote-0)
* **COPY\_STRING** (Tamaño): Toma del string apuntado por el registro SI y copia la cantidad de bytes indicadas en el parámetro *tamaño* a la posición de memoria apuntada por el registro DI.
* **WAIT** (Recurso): Esta instrucción solicita al Kernel que se asigne una instancia del recurso indicado por parámetro.
* **SIGNAL** (Recurso): Esta instrucción solicita al Kernel que se libere una instancia del recurso indicado por parámetro.
* **IO\_GEN\_SLEEP** (Interfaz, Unidades de trabajo): Esta instrucción solicita al Kernel que se envíe a una interfaz de I/O a que realice un sleep por una cantidad de *unidades de trabajo*.
* **IO\_STDIN\_READ** (Interfaz, Registro Dirección, Registro Tamaño): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz ingresada se lea desde el STDIN (Teclado) un valor cuyo *tamaño* está delimitado por el valor del *Registro Tamaño* y el mismo se guarde a partir de la *Dirección Lógica almacenada en el Registro Dirección*.
* **IO\_STDOUT\_WRITE** (Interfaz, Registro Dirección, Registro Tamaño): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz seleccionada, se lea desde la posición de memoria indicada por la *Dirección Lógica almacenada en el Registro Dirección*, un tamaño indicado por el *Registro Tamaño* y se imprima por pantalla.
* **IO\_FS\_CREATE** (Interfaz, Nombre Archivo): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz seleccionada, se cree un archivo en el FS montado en dicha interfaz.
* **IO\_FS\_DELETE** (Interfaz, Nombre Archivo): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz seleccionada, se elimine un archivo en el FS montado en dicha interfaz
* **IO\_FS\_TRUNCATE** (Interfaz, Nombre Archivo, Registro Tamaño): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz seleccionada, se modifique el tamaño del archivo en el FS montado en dicha interfaz, actualizando al valor que se encuentra en el registro indicado por *Registro Tamaño*.
* **IO\_FS\_WRITE** (Interfaz, Nombre Archivo, Registro Dirección, Registro Tamaño, Registro Puntero Archivo): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz seleccionada, se lea desde Memoria la cantidad de bytes indicadas por el *Registro Tamaño* a partir de la dirección lógica que se encuentra en el *Registro Dirección* y se escriban en el archivo a partir del valor del Registro Puntero Archivo.
* **IO\_FS\_READ** (Interfaz, Nombre Archivo, Registro Dirección, Registro Tamaño, Registro Puntero Archivo): Esta instrucción solicita al Kernel que mediante la interfaz seleccionada, se lea desde el archivo a partir del valor del Registro Puntero Archivo la cantidad de bytes indicada por *Registro Tamaño* y se escriban en la Memoria a partir de la dirección lógica indicada en el *Registro Dirección*.
* **EXIT**: Esta instrucción representa la syscall de finalización del proceso. Se deberá devolver el **Contexto de Ejecución** actualizado al Kernel para su finalización.

Es importante tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

* Una dirección lógica se traduce a una dirección física, pero al copiar un string/registro a memoria, podría estar presente en más de una página (ver sección de MMU).
* Los registros utilizados en las operaciones tales como Registro Dirección, Registro Tamaño, Registro Puntero Archivo, etc siempre tendrán un valor previamente asignado con la instrucción **SET**.

### Check Interrupt

En este momento, se deberá chequear si el **Kernel** nos envió una *interrupción* al PID que se está ejecutando, en caso afirmativo, se devuelve el **Contexto de Ejecución** actualizado al Kernel con *motivo* de la interrupción. Caso contrario, se descarta la interrupción.

Cabe aclarar que en todos los casos el **Contexto de Ejecución** debe ser devuelto a través de la conexión de *dispatch*, quedando la conexión de *interrupt* dedicada solamente a recibir mensajes de interrupción.

## MMU

A la hora de **traducir direcciones lógicas a físicas**, la CPU debe tomar en cuenta que el esquema de memoria del sistema es de **Paginación**. Por lo tanto, las direcciones lógicas se compondrán de la siguiente manera:

[número\_pagina | desplazamiento]

Estas traducciones, en los ejercicios prácticos que se ven en clases y se toman en los parciales, normalmente se hacen en binario. Como en el lenguaje C los números enteros se operan independientemente de su base numérica, la operatoria puede desarrollarse de la siguiente forma:

**número\_página** = *floor*(dirección\_lógica / tamaño\_página)

**desplazamiento** = dirección\_lógica - **número\_página** \* tamaño\_página

Es importante tener en cuenta en este punto que una Dirección Lógica va a pertenecer a una página en cuestión, pero el contenido a leer o escribir puede ser que ocupe más de una página, por ejemplo, supongamos que tenemos páginas de 16 bytes cada una y que quedemos escribir el texto: “Cursada de Sistemas Operativos 1c2024”, esto si lo dividimos nos va a quedar ocupando 3 páginas, de manera que lo podemos representar fácilmente de la siguiente manera:



Es trabajo del grupo contemplar y manejar estos casos correctamente.

### TLB

Como las tablas de páginas están presentes en el módulo Memoria, se implementará una TLB para agilizar la traducción de las direcciones lógicas a direcciones físicas, para esto la TLB contará con la siguiente estructura [ pid | página | marco ], pudiendo agregar algún campo extra para facilitar la implementación de los algoritmos.

La cantidad de entradas y el algoritmo de reemplazo de la TLB se indicarán por archivo de configuración de la CPU. La cantidad de entradas de la TLB será un entero (pudiendo ser 0, lo cual la deshabilitará), mientras que los algoritmos podrán ser:

* FIFO
* LRU

Al momento de obtener el número de página se deberá consultar en la TLB si se tiene la información de la misma. En caso afirmativo (TLB Hit) se deberá devolver la dirección física (o frame) correspondiente, en caso contrario, se deberá informar el TLB Miss y se deberá consultar a la memoria para obtener el frame correspondiente a la página buscada.

## Logs mínimos y obligatorios

**Fetch Instrucción**: “PID: <PID> - FETCH - Program Counter: <PROGRAM\_COUNTER>”.

**Instrucción Ejecutada**: “PID: <PID> - Ejecutando: <INSTRUCCION> - <PARAMETROS>”.

**TLB Hit**: “PID: <PID> - TLB HIT - Pagina: <NUMERO\_PAGINA>”

**TLB Miss**: “PID: <PID> - TLB MISS - Pagina: <NUMERO\_PAGINA>”

**Obtener Marco**: “PID: <PID> - OBTENER MARCO - Página: <NUMERO\_PAGINA> - Marco: <NUMERO\_MARCO>”.

**Lectura/Escritura Memoria**: “PID: <PID> - Acción: <LEER / ESCRIBIR> - Dirección Física: <DIRECCION\_FISICA> - Valor: <VALOR LEIDO / ESCRITO>”.

## Archivo de configuración

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IP\_MEMORIA | String | IP a la cual se deberá conectar con la Memoria |
| PUERTO\_MEMORIA | Numérico | Puerto al cual se deberá conectar con la Memoria |
| PUERTO\_ESCUCHA\_DISPATCH | Numérico | Puerto en el cual se escuchará la conexión del Kernel para mensajes de dispatch |
| PUERTO\_ESCUCHA\_INTERRUPT | Numérico | Puerto en el cual se escuchará la conexión del Kernel para mensajes de interrupciones |
| CANTIDAD\_ENTRADAS\_TLB | Numérico | Cantidad de entradas que tendrá la TLB |
| ALGORITMO\_TLB | String | Algoritmo de reemplazo de la TLB FIFO / LRU |

### Ejemplo de Archivo de Configuración

IP\_MEMORIA=127.0.0.1

PUERTO\_MEMORIA=8002

PUERTO\_ESCUCHA\_DISPATCH=8006

PUERTO\_ESCUCHA\_INTERRUPT=8007

CANTIDAD\_ENTRADAS\_TLB=32

ALGORITMO\_TLB=FIFO

# Módulo: Memoria

## Lineamiento e Implementación

### Memoria de Instrucciones

Esta parte de la memoria será la encargada de obtener de los archivos de pseudo código las instrucciones y de devolverlas a pedido a la CPU.

Al momento de recibir la creación de un proceso, la memoria de instrucciones deberá leer el archivo de pseudocódigo indicado y generar las estructuras que el grupo considere necesarias para poder devolver las instrucciones de a 1 a la CPU según ésta se las solicite por medio del Program Counter.

Ante cada petición se deberá esperar un tiempo determinado a modo de retardo en la obtención de la instrucción, y este tiempo, estará indicado en el archivo de configuración.

### Esquema de memoria y Estructuras

La memoria al trabajar bajo un esquema de **paginación simple** estará compuesta principalmente por 2 estructuras principales las cuales son:

* Un espacio contiguo de memoria (representado por un **void\***). Este representará el espacio de usuario de la misma, donde los procesos podrán leer y/o escribir.
* Las Tablas de páginas.

Es importante aclarar que **cualquier implementación que no tenga todo el espacio de memoria dedicado a representar el espacio de usuario de manera contigua será motivo de desaprobación directa**, para esto se puede llegar a controlar la implementación a la hora de iniciar la evaluación.

El tamaño de la memoria **siempre** será un múltiplo del tamaño de página.

### Comunicación con Kernel, CPU e Interfaces de I/O

#### Creación de proceso

Esta petición podrá venir solamente desde el módulo Kernel, y el módulo Memoria deberá crear las estructuras administrativas necesarias.

#### Finalización de proceso

Esta petición podrá venir solamente desde el módulo Kernel. El módulo Memoria, al ser finalizado un proceso, debe liberar su espacio de memoria (marcando los frames como libres pero **sin sobreescribir su contenido)**.

#### Acceso a tabla de páginas

El módulo deberá responder el número de marco correspondiente a la página consultada.

#### Ajustar tamaño de un proceso

Al llegar una solicitud de ajuste de tamaño de proceso (resize) se deberá cambiar el tamaño del proceso de acuerdo al nuevo tamaño. Se pueden dar 2 opciones:

##### Ampliación de un proceso

Se deberá ampliar el tamaño del proceso al final del mismo, pudiendo solicitarse múltiples páginas. Es posible que en un punto no se puedan solicitar más marcos ya que la memoria se encuentra llena, por lo que en ese caso se deberá contestar con un error de **Out Of Memory**.

##### Reducción de un proceso

Se reducirá el mismo desde el final, liberando, en caso de ser necesario, las páginas que ya no sean utilizadas (desde la última hacia la primera).

#### Acceso a espacio de usuario

Esta petición puede venir tanto de la CPU como de un Módulo de Interfaz de I/O, es importante tener en cuenta que las peticiones pueden ocupar más de una página.

El módulo Memoria deberá realizar lo siguiente:

* Ante un pedido de lectura, devolver el valor que se encuentra a partir de la dirección física pedida.
* Ante un pedido de escritura, escribir lo indicado a partir de la dirección física pedida. En caso satisfactorio se responderá un mensaje de ‘OK’.

Cada petición tendrá un tiempo de espera en milisegundos definido por archivo de configuración.

## Logs mínimos y obligatorios

**Creación / destrucción de Tabla de Páginas**: “PID: <PID> - Tamaño: <CANTIDAD\_PAGINAS>”

**Acceso a Tabla de Páginas**: “PID: <PID> - Pagina: <PAGINA> - Marco: <MARCO>”

**Ampliación de Proceso**: “PID: <PID> - Tamaño Actual: <TAMAÑO\_ACTUAL> - Tamaño a Ampliar: <TAMAÑO\_A\_AMPLIAR>”

**Reducción de Proceso**: “PID: <PID> - Tamaño Actual: <TAMAÑO\_ACTUAL> - Tamaño a Reducir: <TAMAÑO\_A\_REDUCIR>”

**Acceso a espacio de usuario**: “PID: <PID> - Accion: <LEER / ESCRIBIR> - Direccion fisica: <DIRECCION\_FISICA>” - Tamaño <TAMAÑO A LEER / ESCRIBIR>

## Archivo de configuración

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PUERTO\_ESCUCHA | Numérico | Puerto en el cual se escuchará la conexión de módulo. |
| TAM\_MEMORIA | Numérico | Tamaño expresado en bytes del espacio de usuario de la memoria. |
| TAM\_PAGINA | Numérico | Tamaño de las páginas en bytes. |
| PATH\_INSTRUCCIONES | String | Carpeta donde se encuentran los archivos de pseudocódigo. |
| RETARDO\_RESPUESTA | Numérico | Tiempo en milisegundos que se deberá esperar antes de responder a las solicitudes de CPU. |

### Ejemplo de Archivo de Configuración

PUERTO\_ESCUCHA=8002

TAM\_MEMORIA=4096

TAM\_PAGINA=32

PATH\_INSTRUCCIONES=/home/utnso/scripts-pruebas

RETARDO\_RESPUESTA=1000

# Módulo: Interfaz de I/O

Las interfaces de I/O pueden ser varias, en la realidad las conocemos como Teclados, Mouse, Discos, Monitores o hasta Impresoras. Las mismas irán recibiendo desde Kernel distintas operaciones a realizar para determinado proceso, y le irán dando aviso a dicho módulo una vez completadas.

## Lineamiento e Implementación

Cada interfaz en la vida real tiene diferentes velocidades, por lo que para simplificar esto en nuestro TP vamos a tener en la configuración del módulo el Tiempo de unidad de trabajo, este valor luego se va a multiplicar por otro valor que va a estar dado según el tipo de interfaz que tengamos, en este TP vamos a trabajar con 4 tipos de Interfaces: Genéricas, STDIN, STDOUT y DialFS.

Al iniciar una Interfaz de I/O la misma deberá recibir 2 parámetros:

* Nombre: Este nombre será único dentro del sistema y servirá como identificación de la Interfaz dentro del TP.
* Archivo de Configuración

## Interfaces Genéricas

Las interfaces genéricas van a ser las más simples, y lo único que van a hacer es que ante una petición van a esperar una cantidad de unidades de trabajo, cuyo valor va a venir dado en la petición desde el Kernel.

Las instrucciones que aceptan estas interfaces son:

* IO\_GEN\_SLEEP

Al leer el archivo de configuración solo le van a importar las propiedades de:

* TIPO\_INTERFAZ
* TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO
* IP\_KERNEL
* PUERTO\_KERNEL

## Interfaces STDIN

Las interfaces STDIN no van a esperar ninguna unidad de trabajo, ya que las mismas van a quedarse esperando que el alumno ingrese un texto por teclado. Este texto se va a guardar en la memoria a partir de la dirección física indicada en la petición que recibió por parte del Kernel.

Las instrucciones que aceptan estas interfaces son:

* IO\_STDIN\_READ

Al leer el archivo de configuración solo le van a importar las propiedades de:

* TIPO\_INTERFAZ
* IP\_KERNEL
* PUERTO\_KERNEL
* IP\_MEMORIA
* PUERTO\_MEMORIA

## Interfaces STDOUT

Las interfaces STDOUT se conectan a memoria para leer una dirección física y mostrar el resultado. Siempre van a consumir una unidad de TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO.

La instrucción para realizar esto es:

* IO\_STDOUT\_WRITE

Al leer el archivo de configuración solo le van a importar las propiedades de:

* TIPO\_INTERFAZ
* TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO
* IP\_KERNEL
* PUERTO\_KERNEL
* IP\_MEMORIA
* PUERTO\_MEMORIA

## Interfaces DialFS

Las interfaces DialFS son las más complejas de este trabajo práctico ya que las mismas interactúan con un sistema de archivos (filesystem) implementado por el grupo. Siempre va a consumir una unidad de TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO.

En el caso de todas las peticiones que interactúen con el DialFS, la información a leer y/o escribir va a estar relacionada con una dirección física de la memoria, por lo que el Módulo de Interfaz de I/O se va a tener que conectar con la memoria para pedirle información o para enviarle información.

Las instrucciones que aceptan estas interfaces son:

* IO\_FS\_CREATE
* IO\_FS\_DELETE
* IO\_FS\_TRUNCATE
* IO\_FS\_WRITE
* IO\_FS\_READ

### Sistema de archivos DialFS

Lo que busca este FS es ser una implementación simple que represente Asignación Contigua de bloques.

Para simplificar las estructuras que va a tener nuestro FS, vamos a contar con una serie de archivos para simular su funcionamiento.

El primero va a ser nuestro archivo de bloques (*bloques.dat*) el cual va a ser un archivo de tamaño definido mediante 2 parámetros del archivo de configuración: BLOCK\_SIZE y BLOCK\_COUNT, y el tamaño del archivo va a ser BLOCK\_SIZE \* BLOCK\_COUNT.

El segundo archivo va a ser un archivo que va a contener un bitmap[[2]](#footnote-1) (*bitmap.dat*) indicando que bloques se encuentran libres y que bloques se encuentran ocupados dentro de nuestro FS, cualquier implementación que no utilice un bitmap será considerada una implementación equivocada y por consiguiente no se aprobará esa entrega del TP.

El tercer tipo de archivo va a ser un archivo de metadata[[3]](#footnote-2), del cual vamos a tener varios en nuestro FS y va a ser un archivo cuyo nombre va a ser el nombre del archivo en el FS, por ej *notas.txt* y su contenido va a tener el bloque en el cual empieza el archivo y el tamaño del archivo **en bytes**:

BLOQUE\_INICIAL=25

TAMANIO\_ARCHIVO=1024

#### Creación de archivos

Al momento de crearse un archivo, va a comenzar ocupando un bloque del FS aunque su tamaño sea 0 y luego el mismo se podrá extender o disminuir por medio de de la función IO\_FS\_TRUNCATE.

#### Compactación

Puede darse la situación que al momento de querer ampliar un archivo, dispongamos del espacio disponible pero el mismo no se encuentre contiguo, por lo que vamos a tener que compactar nuestro FS para agrupar los bloques archivos de manera tal que quede todo el espacio libre contiguo para el archivo que se desea truncar. Luego de compactar el FS, se deberá esperar un tiempo determinado por el valor de configuración de RETRASO\_COMPACTACION para luego continuar con la operación de ampliación del archivo.

Al leer el archivo de configuración solo le van a importar las propiedades de:

* TIPO\_INTERFAZ
* TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO
* IP\_KERNEL
* PUERTO\_KERNEL
* IP\_MEMORIA
* PUERTO\_MEMORIA
* PATH\_BASE\_DIALFS
* BLOCK\_SIZE
* BLOCK\_COUNT

## Logs mínimos y obligatorios

**Todos - Operación**: “PID: <PID> - Operacion: <OPERACION\_A\_REALIZAR>”

**DialFS - Crear Archivo**: “PID: <PID> - Crear Archivo: <NOMBRE\_ARCHIVO>”

**DialFS - Eliminar Archivo**: “PID: <PID> - Eliminar Archivo: <NOMBRE\_ARCHIVO>”

**DialFS - Truncar Archivo**: “PID: <PID> - Truncar Archivo: <NOMBRE\_ARCHIVO> - Tamaño: <TAMAÑO>”

**DialFS - Leer Archivo**: “PID: <PID> - Leer Archivo: <NOMBRE\_ARCHIVO> - Tamaño a Leer: <TAMAÑO> - Puntero Archivo: <PUNTERO\_ARCHIVO>”

**DialFS - Escribir Archivo**: “PID: <PID> - Escribir Archivo: <NOMBRE\_ARCHIVO> - Tamaño a Escribir: <TAMAÑO> - Puntero Archivo: <PUNTERO\_ARCHIVO>”

**DialFS - Inicio Compactación**: “PID: <PID> - Inicio Compactación.”

**DialFS - Fin Compactación**: “PID: <PID> - Fin Compactación.”

## Archivo de configuración

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TIPO\_INTERFAZ | String | Indica el tipo de Interfaz de I/O que estamos creando. GENERICA / STDIN / STDOUT / DIALFS |
| TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO | Numérico | Tiempo en milisegundos que dura cada unidad de trabajo |
| IP\_KERNEL | String | IP a la cual se deberá conectar con el Kernel |
| PUERTO\_KERNEL | Numérico | Puerto al cual se deberá conectar con el Kernel |
| IP\_MEMORIA | String | IP a la cual se deberá conectar con la Memoria |
| PUERTO\_MEMORIA | Numérico | Puerto al cual se deberá conectar con la Memoria |
| PATH\_BASE\_DIALFS | String | Path a partir del cual van a encontrarse los archivos de DialFS. |
| BLOCK\_SIZE | Numérico | Tamaño de los bloques del FS |
| BLOCK\_COUNT | Numérico | Cantidad de bloques del FS |
| RETRASO\_COMPACTACION | Numérico | Tiempo en milisegundos que se espera a que finalice la compactación |

### Ejemplo de Archivo de Configuración

TIPO\_INTERFAZ=STDOUT

TIEMPO\_UNIDAD\_TRABAJO=250

IP\_KERNEL=127.0.0.1

PUERTO\_KERNEL=8003

IP\_MEMORIA=127.0.0.1

PUERTO\_MEMORIA=8002

PATH\_BASE\_DIALFS=/home/utnso/dialfs

BLOCK\_SIZE=64

BLOCK\_COUNT=1024

RETRASO\_COMPACTACION=50000

# Descripción de las entregas

Debido al orden en que se enseñan los temas de la materia en clase, los checkpoints están diseñados para que se pueda realizar el trabajo práctico de manera iterativa incremental tomando en cuenta los conceptos aprendidos hasta el momento de cada checkpoint.

## Check de Control Obligatorio 1: Conexión inicial

| **Fecha**: 20/04/2024  **Objetivos**:   * Familiarizarse con Linux y su consola, el entorno de desarrollo y el repositorio. * Aprender a utilizar las Commons, principalmente las funciones para listas, archivos de configuración y logs. * Definir el Protocolo de Comunicación. * Todos los módulos están creados y son capaces de establecer conexiones entre sí. |
| --- |

## Check de Control Obligatorio 2: Planificación CP y Operaciones aritméticas

| **Fecha**: 25/05/2024  **Objetivos**:   * **Módulo Kernel:**   + Es capaz de crear un PCB y planificarlo por FIFO y RR.   + Es capaz de enviar un proceso a la CPU para que sea procesado. * **Módulo CPU:**   + Se conecta a Kernel y recibe un PCB.   + Es capaz de conectarse a la memoria y solicitar las instrucciones.   + Es capaz de ejecutar un ciclo básico de instrucción.   + Es capaz de resolver las operaciones: SET, SUM, SUB, JNZ e IO\_GEN\_SLEEP. * **Módulo Memoria:**   + Se encuentra creado y acepta las conexiones.   + Es capaz de abrir los archivos de pseudocódigo y envía las instrucciones al CPU. * **Módulo Interfaz I/O:**   + Se encuentra desarrollada la Interfaz Genérica. |
| --- |

## Check de Control Obligatorio 3: Memoria e interfaces de memoria

| **Fecha**: 15/06/2024  **Objetivos**:   * **Módulo Kernel:**   + Es capaz de planificar por VRR.   + Es capaz de realizar manejo de recursos.   + Es capaz de manejar el planificador de largo plazo * **Módulo CPU:**   + Es capaz de resolver las operaciones: MOV\_IN, MOV\_OUT, RESIZE, COPY\_STRING, IO\_STDIN\_READ, IO\_STDOUT\_WRITE. * **Módulo Memoria:**   + Se encuentra completamente desarrollada. * **Módulo Interfaz I/O:**   + Se encuentran desarrolladas las interfaces STDIN y STDOUT. |
| --- |

## Entregas Finales

| **Fechas**: 13/07/2024 - 27/07/2024 - 03/08/2024  **Objetivos**:   * Finalizar el desarrollo de todos los procesos. * Probar de manera intensiva el TP en un entorno distribuido. * Todos los componentes del TP ejecutan los requerimientos de forma integral. |
| --- |

1. En un sistema real, esto normalmente sería una “syscall”, pero en este trabajo lo realizamos de forma directa para que solamente el módulo Memoria intervenga en la implementación. [↑](#footnote-ref-0)
2. Se recomienda investigar la implementación de bitarray de las commons. [↑](#footnote-ref-1)
3. Estos archivos de metadata tienen una similitud con los archivos de configuración de los módulos, por lo que recomendamos utilizar las commons propias de config para operarlos. [↑](#footnote-ref-2)